
AY



4.6) Lecture d’un bit sur la branche mosi. Bit envoyé du maitre (Atmega) à l’esclave (LoRa).

