4.7 :

Role de la broche SS : cette ligne permet de signifier au périphérique connecté sur le bus que nous souhaitons communiquer avec lui. Chaque périphérique SPI dispose de sa ligne SS connectée à l'Arduino.